**危害辨識卡(H-Card)製作範例**

|  |  |
| --- | --- |
| 最後更新日期：○○年○○月○○日 | 1樓平面圖(員工10名)樓面積：900 m2 可燃性材料：無化學危害性：低溫配管其他危險(害)資訊：發電機、高壓電北倉庫辦公室1樓專人姓名：○○○ 聯絡電話： |
| **公司名稱** | ○○化學工廠 | **工廠用途** | 製造及儲存 |
| **建築物名稱/****結構** | ○○大樓 / RC | **運作時間** | 24小時 |
| **廠區員工人數/勤休狀況** | 50人/08:00~17:0030人/17:00~08:00、5人/例假日 |
| **救災專人姓名/聯絡方式** |  |
| **室內可燃性材料說明** | 3樓作業廠房使用隔音泡綿等 |
| **化學品內容標示** |
| **化學品名稱** | **包裝方式/材質** | **使用/****存放地點** | **儲存量** | **樣態** | **UN.****NO** | **危害特性** |
| **毒性** | **禁水性** | **爆炸性** | **可燃性** | **高壓氣體** | **放射性** | **其他** |
| ○○ | C/P | ○樓作業廠房 | 900L\*2 | 液 | 1234 |  |  | **●** | **●** |  |  |  |
| ○○ | T/G | ○樓塗料廠房 | 600l | 液 | 1234 | **●** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **註：包裝方式：桶罐裝(C)、袋裝(B)、儲槽(T)、管線(L)等。包裝材質：鋼(S)玻璃(G)塑膠(P) 等。** |
| **其他危險(害)資訊** |
| **項目** | **設置場所** | **危險(害)性說明** |
| 高壓電 | 1樓廠房 | ○○V |
| 發電機 | 1樓電氣室 | ○○○A |
| 光電設施 | - | - |
|  |  |  |
| 化學品圖示 | 高壓電 | 發電機 | 光電設施 | 其他 |
| C:\Users\fc651075eric\Desktop\擷取4.PNG |  |  | 「Solar ELECTRIC ICON」的圖片搜尋結果 |  |

註：1.室內材料標示：使用易燃材料、隔音泡綿、鐵皮等場所牆壁以「粗黑色」線條表示。

2.特殊搶救危害標示：含禁水性、腐蝕性、毒化物、爆炸性化學物質等場所牆壁以「藍色」線條表示。

3.配管標示：場所牆壁以黃色、綠色、紅色、藍色及灰色線條來標示場所內具有高溫配管、低溫配管、可燃性氣(液)體配管、有毒氣(液)體配管及其他危險配管標示

註：1.室內材料標示：使用易燃材料、隔音泡綿、鐵皮等場所的牆壁以「粗黑色」表示。

2.特殊搶救危害標示：含禁水性、腐蝕性化學物質等場所的牆壁以「藍色」表示。

3.管道標示：高溫配管：以「紅色」顯示；低溫配管：以「綠色」顯示；可燃氣體/液體管道：以「黃色」顯示；有毒氣體/液體管道：以「紫色」顯示；其他危險管道：以「灰色」顯示。

|  |  |
| --- | --- |
| 2樓平面圖(員工10名)樓面積：900 m2 可燃性材料：無化學危害性：無其他危險(害)資訊：無北2樓專人姓名：○○○ 聯絡電話：2樓專人姓名：○○○ 聯絡電話：3樓專人姓名：○○○ 聯絡電話： | 3樓平面圖(員工30名)樓面積：900 m2 可燃性材料：作業廠房(隔音泡綿)化學危害性：高溫配管、可燃性氣體配管、毒性物質、爆炸性物質其他危險(害)資訊：發電機會議室北3樓專人姓名：○○○ 聯絡電話：倉庫 |

註：1.室內材料標示：使用易燃材料、隔音泡綿、鐵皮等場所牆壁以「粗黑色」線條表示。

2.特殊搶救危害標示：含禁水性、腐蝕性、毒化物、爆炸性化學物質等場所牆壁以「藍色」線條表示。

3.配管標示：場所牆壁以黃色、綠色、紅色、藍色及灰色來標示場所內具有高溫配管、低溫配管、可燃性氣(液)體配管、有毒氣(液)體配管及其他危險配管標示。